\section*{Zusammenfassung}
\setcounter{footnote}{0}

Das EDDA-Experiment ist ein internes Targetexperiment am Cooler Synchrotron COSY des Forschungszentrums J"ulich. Es dient zur pr"azisen Vermessung der Anregungsfunktionen und Winkelverteilungen von spingemittelten differentiellen Wirkungsquerschnitten, Analysierst"arken und Spinkorrelationsparametern der elastischen Proton-Proton-Streuung.\\
\indent Zur Messung von Polarisationsobservablen mit einem Atomstrahltarget ist es aufgrund der Ausdehnung der Wechselwirkungszone notwendig, den Wechselwirkungspunkt, d.h. den Vertex, jeder Reaktion zu rekonstruieren. \\
\indent Zu diesem Zweck wurde im Rahmen dieser Arbeit ein ortsaufl"osender Detektor entwickelt, aufgebaut und, nachdem er eine Vielzahl von Vortests bestanden hatte, in die zuvor bestehende EDDA-Detektoranordnung integriert. Zur Gew"ahrleistung einer hohen Effizienz bei gleichzeitig niedriger Massenbelegung und hoher Granularit"at besteht er aus 640 szintillierenden Fasern. Die Fasern sind in Form zweier gegenl"aufig das COSY\--Strahlrohr umschie\3ender Helizes innerhalb des bisherigen EDDA-Detektoraufbaus angeordnet. Zur individuellen Auslese der szintillierenden Fasern werden Vielkanal-Photomultiplier verwendet. 
%Die Signale der Photomultiplier werden zur Reduzierung der Datenmenge von der Front-End-Elektronik digitalisiert und codiert. 
Au\3erdem wurde ein Monitorsystem zur Funktions"uberwachung der Innenschale entwickelt. \\
\indent Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme wurde mit Hilfe dieses Detektors der unpolarisierte, differentielle Wirkungsquerschnitt $ \mathrm{d} \sigma / \mathrm{d} \Omega$ im Impulsbereich von 0,7 GeV/c bis 3,3 GeV/c sowie im Winkelbereich von 35$^\circ \leq \Theta_{cm} \leq $ 90$^\circ$ im direkten Vergleich zur bisherigen EDDA-Detektoranordnung gemessen. Nach Inbetriebnahme des polarisierten Atomstrahltargets konnte auch die Anregungsfunktion der Analysierst"arke A$_\mathrm{000n}$ gemessen werden. \\
\indent  Schlie\3lich wird ein Konzept zur Erweiterung des vom EDDA\--De\-tek\-tor abgedeckten Raumwinkelbereiches vorgestellt. 
%%% Local Variables: 
%%% mode: fundamental
%%% TeX-master: "doc"
%%% End: 









